

**Датчик влажности**





А0 Датчик освещённости

А1 Датчик влажности почвы

4 подогрев в вентиляторе +

5 Помпа с подачей воды +

6 Подсветка +

7 Вентиляция +

12 Влажность и температура воздуха

Ночью подсветки нет, днём есть, если ниже определённого значения света даёт датчик

Поддерживать определённую влажность почвы

Если большая влажность проветривать

Нагревателем поддерживать температуру